**附表：**

**株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目-陈埠港水环境综合治理安全文明用品明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规 格 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 球型摄像机 | 海康威视 iDS-2DE42ALDJT-D/GLT ≥200万像素4寸红外4G网络高清智能球机； ●支持4G（移动、联通，电信）网络传输； ●支持国标GB/T 28181-2016接入协议； ●支持采用H.264、H.265视频编码标准； ●≥20倍光学变焦，红外照射距离≥100米； 支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测5张人脸； 支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换； 支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设； 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测等； 支持网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:1路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；内置EMMC存储，支持断点续传 防护等级:≥IP66  （包含单套设备安装、布线、调试、接入平台及其它费用。） | 台 | 6 |
| 2 | 球型摄像机 | 海康威视 iDS-2DE42ALDJT-D/GLT ≥200万像素4寸红外4G网络高清智能球机； ●支持4G（移动、联通，电信）网络传输； ●支持国标GB/T 28181-2016接入协议； ●支持采用H.264、H.265视频编码标准； ●≥20倍光学变焦，红外照射距离≥100米； 支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测5张人脸； 支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换； 支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设； 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测等； 支持网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:1路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；内置EMMC存储，支持断点续传防护等级:≥IP66  （包含单套设备安装、布线、调试、接入平台及其它费用。） | 台 | 22 |
| 3 | 太阳能板 | 鑫鼎盛新能源1650X992X35 ●支持2个RJ45 ，10M/100M/1000M自适应以太网口； 最大办输出功率：≥50W 开路电压（Vmp):22.4V 短路电流（Isc):3.04A 最佳工作电压：17.4V 最佳工作电流：2.85A  工作温度范围：-40℃+80 ℃ | 个 | 22 |
| 4 | 蓄电池 | 鑫鼎盛新能源12V60Ah ●额定容量：≥60AH，阴雨天持续供电≥48小时； ●支持外接220VAC充电； ●免维护蓄电池≥2年； 保护功能：过充电保护，过放电保护，过电流保护，短路保护 。 | 个 | 22 |
| 5 | 移动立杆 | 整体高度2.5米，带枪机/球机固定衔接头，主杆76号镀锌钢管，横臂48号镀锌钢管，三脚架40镀锌方通，300\*400\*150MM室外防水箱，箱体厚度1.0MM冷轧板，杆部整体酸洗磷化，静电喷涂，白色 | 个 | 22 |
| 6 | 4G流量卡 | 流量≥40GB/月，服务期3年。 | 个 | 22 |
| 7 | 存储卡 | 闪迪256G A1 tf | 个 | 22 |