**株洲市三水厂提质扩容改造及管网建设项目防水材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| 1 | SBS(4MM厚） | 池体顶、底外 | m² | 6000 | 气水反冲洗滤池 |
| 水泥基渗透结晶型防水（1mm厚） | 池体外墙外侧 | m² | 2300 |
| 水泥基渗透结晶型防水（1mm厚） | 池体内 | m² | 13000 |
| 两道3.0mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | 屋面 | m² | 3150.63 |
| 1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料 | 屋面 | m² | 3150.63 |
| 2 | SBS(4MM厚） | 池体顶、底外 | m² | 2000 | 格栅预臭氧 |
| 水泥基渗透结晶型防水（1mm厚） | 池体外墙外侧 | m² | 600 |
| 水泥基渗透结晶型防水（1mm厚） | 池体内 | m² | 3000 |
| 两道3.0mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | 屋面 | m² | 489.65 |
| 1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料 | 屋面 | m² | 489.65 |
| 2 | 水泥基渗透结晶型防水（1mm厚） | 池体内 | m² | 13000 | 沉淀池 |
| 3 | 两道3.0mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | 屋面 | m² | 454.76 | 调度中心 |
| 1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料 | 屋面 | m² | 454.76 |
| 4 | 两道3.0mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | 屋面 | m² | 332.45 | 臭氧发生车间 |
| 1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料 | 屋面 | m² | 332.45 |
| 5 | 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料， | 屋面 | m² | 1000 | 加药间 |
| 3厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材(带岩片保护层) | 屋面 | m² | 1000 |